**茂名市电白区龙山中学新建学生食堂工程饭堂各种设备等配套工程采购项目--电梯设备报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯主要参数要求 | | | | | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 含税单价（元） | 合计（元） |
| 电梯开门方向 | | | 中分门 | | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 额定载重（kg） | | | 630 | |
| 额定速度（m/s） | | | 1.0 | |
| 层/站/门 | | | 3/3/3 | |
| 控制方式 | | | 并联 | |
| 电源 | 动力电源-交流三相，380V，50Hz，照明电源-交流单相，220V，50Hz | | | |
| 井道和机房 | 井道尺寸(mm) | | | 1800×2000 |
| 底坑净深(mm) | | | 1600 |
| 提升高度(mm) | | | 9500 |
| 顶层净高(mm) | | | 4350 |
| 轿厢尺寸及 装饰 | 轿厢内尺寸(宽×深×高，mm) | | | 1100×1400×2300 |
| 轿厢再装潢重量(kg) | | | 200 |
| 轿厢装饰 | 前壁 | | 材 质：439发纹不锈钢  规格：1.2mm |
| 左/右侧壁前后片 | |
| 左/右侧壁中间片 | |
| 后壁两端片 | |
| 后壁中间片 | |
| 轿门 | 前侧 | | 材 质：439发纹不锈钢  规格：1.2mm |
| 后侧 | |
| 天花 | | | 材 质：亚克力 |
| 地面 | | | 材 质：PVC地砖-单色  规格：FL-P30 |
| 轿厢操作箱 | | | 材 质：发纹不锈钢一体式操纵箱  规格：1.2不锈钢 |
| 侯梯厅设计 | 开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开双扇） | | | 中分双扇 |
| 开门尺寸(宽×高，mm) | | | 700×2100 |
| 层门 | | | 材 质：439发纹不锈钢  规格：1.2mm |
| 门套 | | | 狭窄型  材 质：439发纹不锈钢  规格：1.2mm |
| 厅外召唤箱 | | | 玻璃面板  材 质：标准 |
| 电梯基本功能 | 1.抱闸力自动侦测功能；2.溜梯自救功能；3.定位运转功能；4.轿厢意外移动保护；5.超载保护及示警；6.上行超速保护；7.下行超速保护；8.马达空转保护；9.逆行保护；10.过流保护； 11.过压保护；12.驱动系统温度异常检知保护；13.井道终端保护； 14.操纵箱微机异常处理；15.脉冲位置异常自动矫正；16.主开关可锁；17.封星保护；18.故障自诊断；19.安全运转系统；20.低速自救功能；21.轿内应急照明；22.开门区域提醒；23.轿内紧急呼叫装置；24.门锁旁路功能；25.轿门门锁保护；26.门过负荷反转保护；27.异常时梯门反复开关；28.关门保护； 29.检修运行；30.照明自动关闭；31.换气扇自动停止；32.无服务楼层指示器节能；33.防嬉戏功能；34.反转呼叫取消功能；35.全集选自动控制；36.运行次数储存；37.运行时间储存；38.即时关门；39.换向重开门；40.开门时间设定；41.强制关门；42.重复关门；43.再开门； 44.开门灯提示；45.预开门功能；46.按钮登录确认； 47.按钮卡住侦测 48.启动补偿功能；49.候梯厅满员指示；50.候梯厅服务终止显示；51.故障自动记忆；52.候梯厅车厢位置指示；53.候梯厅方向指示；54.轿内层站方向显示；55.轿内楼层显示；56.楼层符号特殊显示；57.电梯运行状态显示；58.再平层功能；59.五方通话；60.次楼层停靠；61.LED照明；62.满载直驶；63.轿内误召唤取消；64.锁梯开关；65.默认标准光幕保护功能。 | | | |
| 选配功能 | CCTV留孔配线:数字线配线至机房 客户自行开孔 | | | |

报价单位名称（盖章）

日 期：